ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МЧС РОССИИ ПО КРАСНОЯРСКОМУ КРАЮ

УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО КРАСНОЯРСКОМУ КРАЮ

ПАМЯТКА

о соблюдении мер пожарной безопасности в жилье

В последние годы в Красноярском крае всё тяжелее становятся последствия бытовых пожаров. Люди остаются без жилья. Каждый десятый пожар приводит к гибели и травмам людей. Основные причины возникновения пожаров:

* неосторожное обращение с огнем, в основном при курении;
* нарушение правил монтажа и эксплуатации электрооборудования. Это чаще всего электропроводка с повреждённой или потерявшей защитные свойства изоляцией, эксплуатация электроприборов кустарного изготовления или в условиях, не соответствующих инструкциям;
* нарушение правил устройства и эксплуатации печей и других теплогенерирующих устройств.

**Чаще всего гибель людей является следствием алкогольного опьянения виновников пожара.**

Что нужно делать, чтобы избежать пожара, уменьшить тяжесть его последствий для Вас и жителей соседних домов (квартир)

**Соблюдайте осторожность при использовании открытых источников огня:**

-не курите в постели, в сараях, на чердаке, в гараже. Тщательно тушите сигареты, а не бросайте их непотушенными

на приусадебных участках, с балконов или в люки мусоропроводов;

-не пользуйтесь открытыми источниками огня после употребления спиртных напитков;

-не сжигайте мусор рядом с постройками, а при сухой и ветреной погоде вообще воздержитесь от разведения костров,

топки печей, очагов, проведения пожароопасных работ;

-не пользуйтесь на чердаках, в кладовых и сараях керосиновыми лампами, свечами, спичками;

-не оставляйте детей одних и не позволяйте им играть спичками, зажигалками и т. п.

**Следите за состоянием электропроводки и электроприборов:**

-проверяйте состояние пробок (предохранителей) электросчётчика и иных аппаратов защиты, при необходимости

устанавливайте калиброванные плавкие вставки. Не допускайте перегрузок сети, включая электроприборы большей

мощности, чем позволяет сечение проводов;

-используйте масляные обогреватели (мощностью не более 1.5 кВт) вместо приборов с температурой теплоотдающей

поверхности более 95 °С и самодельных (кустарных) электроприборов;

-не допускайте «скрутки» электропроводов, особенно выполненные из разных металлов (медь, алюминий).

-не эксплуатируйте временные электропроводки;

-не допускайте прокладку проводов в одинарной изоляции по горючему основанию, не закрывайте электропроводку

обоями, коврами;

-не применяйте бумажные абажуры, не устанавливайте светильники вблизи от сгораемых материалов.

**Периодически проверяйте печи. Отремонтируйте их до начала отопительного сезона:**

-проверьте высоту дымовых труб, чтобы они были выше конька кровли не менее чем на 0,5 метра и выше кровли

более высоких пристроенных зданий;

-проверьте и выполните разделку дымовой трубы в месте примыкания к горючим конструкциям не менее 0,5 метра,

а отступку от кирпичной печи до деревянных конструкций не менее 0,32 метра;

-своевременно устраняйте трещины в кладке печей и дымоходов;

-проверяйте состояние предтопочного листа. Если его нет, то перед топочной дверцей на полу из горючих материалов

прибейте металлический лист размером не менее 0,5 х 0,7 метра;

-побелите на чердаках дымовые трубы и стены, в которых проходят дымовые каналы;

-периодически очищайте дымоходы и печи от сажи — не реже одного раза в три месяца;

-высыпайте золу и шлак в отведённое безопасное место и проливайте водой.

**При эксплуатации печей ЗАПРЕЩАЕТСЯ:**

-оставлять без присмотра топящиеся печи, а также поручать надзор за ними малолетним детям;

-располагать топливо, другие горючие вещества и материалы на предтопочном листе;

-применять для розжига печей бензин, керосин, дизельное топливо и другие ЛВЖ и ГЖ;

-топить углем, коксом и газом печи, не предназначенные для этих видов топлива;

-устанавливать вплотную к топящимся печам мебель, дрова и другие сгораемые материалы.